**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**

**Санкт-Петербургский государственный**

**электротехнический университет**

**«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)**

**Кафедра САПР**

**отчет**

**по лабораторной работе №1**

**по дисциплине «Схемотехника»**

**Тема: Выпрямители переменного тока**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Студенты гр. 3342 |  | Иванов Д.М. |
|  |  | Корниенко А.Е. |
|  |  | Лапшов К.Н. |
|  |  | Русанов А.И. |
| Преподаватель |  | Андреев В.С. |

Санкт-Петербург

2025

**Цель работы**

Исследование RC-фильтров нижних и верхних частот во временной и частотной областях.

**Задачи**

1) построить компьютерные модели RC-фильтров нижних и верхних частот в среде NI Multisim;

2) исследовать реакцию моделей при подаче на их вход различных гармонических сигналов с помощью виртуального осциллографа;

3) построить амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) и фазо-частотные характеристики (ФЧХ) моделей с помощью виртуального плоттера Боде;

4) сконструировать схемы RC-фильтров нижних и верхних частот из реальных компонентов на макетной плате учебной станции NI ELVIS;

5) повторить со схемами RC-фильтров пункты 2 и 3 используя осциллограф и плоттер Боде учебной станции NI ELVIS;

6) сравнить характеристики компьютерных моделей и сконструированных схем и сделать выводы по проделанной работе.

**Основные теоретические положения**

Фильтр нижних частот (ФНЧ) — электронный или любой другой фильтр, эффективно пропускающий частотный спектр сигнала ниже некоторой частоты (частоты среза) и подавляющий частоты сигнала выше этой частоты.

Фильтр верхних частот (ФВЧ) — электронный или любой другой фильтр, пропускающий высокие частоты входного сигнала, при этом подавляя частоты сигнала ниже частоты среза.

Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) — зависимость амплитуды выходного сигнала некоторой системы от частот ее входного гармонического сигнала.

Частота среза — частота, на которой происходит спад амплитуды выходного сигнала фильтра в 0,707(3 дБ) раз от входного сигнала. Частота среза для используемых в лабораторной работе RC-цепей определяется следующим образом:

**Результаты эксперимента**

1. Фильтр низких частот (ФНЧ)
   1. Моделирование в среде NI Multisim

На рис. 1 показана смоделированная схема фильтра низких частот в среде NI Multisim. Здесь R2 и C1- резистор (107 Ом) и конденсатор (4.7мкФ) соответственно. К выходу схемы подключены осциллограф и Plotter Bode.




Рисунок 1 – Схема фильтра низких частот

На рис.2 видны показания осциллографа, где голубым цветом обозначен входной сигнал, а красным выходной. Показания сняты при подаче на вход сигнала частотой в 3 кГц.




Рисунок 2 – Осциллограмма схемы фильтра низких частот

Заметим, что теоретическая частота среза равна:

При подключении фильтров к источникам переменного напряжения на Plotter Bode наблюдаем график амплитудно-частотной характеристики для фильтра низких частот (рис.3). При частоте примерно в 325Гц наблюдается падение амплитуды приблизительно до -3 дБ. Исходя из полученных данных, можем заметить, что данная величина приближена к частоте среза.




Рисунок 3 – Амплитудно-частотная характеристика для фильтра низких частот Bode Plotter

* 1. Сборка ФНЧ на макетной плате учебной станции NI ELVIS

Была сконструирована схема RC-фильтров нижних частот из реальных компонентов на макетной плате учебной станции NI ELVIS.




Рисунок 4– Осциллограмма схемы фильтра низких частот, собранного на макетной плате




Рисунок 5– Амплитудно-частотная характеристика для фильтра низких частот, снятая на практике

Практически полученная частота среза сходится с частотой, полученной при моделировании (341,45 Гц и 325 Гц соответственно, в области -3 дБ). С учетом того, что теоретическая частота среза равна 316.6 Гц можно сказать, что полученные значения достаточно близки к теоретическому.

1. Фильтр низких частот (ФНЧ)
   1. Моделирование в среде NI Multisim

На рис. 6 показана смоделированная схема фильтра низких частот в среде NI Multisim. Здесь R1 и C2- резистор (107 Ом) и конденсатор (4.7мкФ) соответственно. К выходу схемы подключены осциллограф и Plotter Bode.




Рисунок 6– Схема фильтра высоких частот

На рис.7 видны показания осциллографа, где голубым цветом обозначен входной сигнал, а красным выходной. Показания сняты при подаче на вход сигнала частотой в 48 кГц.




Рисунок 7– Осциллограмма схемы фильтра высоких частот




Рисунок 8 – Амплитудно-частотная характеристика для фильтра низких частот Bode Plotter